如果不知折射率和吸收率，一般吸收率乳胶颗粒为0，乳液为0.001，晶体粉末为0.01，浅色粉末为0.1，深色或金属粉末为1+。

折射率在马尔文折射率手册、CRC手册或百度找近似的或折射光仪或用已知折射光的校正油在显微镜下用becke线逼近得到折射光。常见材料的折射率值范围：塑料和弹性体 = 1.38 - 1.57有机化合物 = 1.4 - 1.7无机盐 = 1.52 - 1.8金属氧化物 = 1.6 - 2.5

相关函数：：



























