**Rigaku Ultima IV（翔安校区）注意事项**

1. 实验者必须仔细阅读**注意事项**和**操作说明**后方可申请机时和进行操作。
2. **本仪器暂时只可进行常规粉末XRD测试**，不具备小角、薄膜分析、单晶或单晶衬底样品等测试功能。
3. 实验用样品槽课题组自备，建议淘宝购买。
4. 制样后请将玻璃板样品槽周围制样过程中沾染的样品擦拭干净，避免污染仪器样品台。
5. **实验参数设置请严格按照操作说明执行。随意更改参数造成仪器故障甚至损坏的将被追究责任。**
6. **仪器门要轻关、轻开，防止损坏。测试进行中严禁离开，违规将受处罚。**
7. 实验结束后请务必清理实验台及掉落样品后方能离开（请勿往水槽和垃圾桶中丢弃样品！）。请勿遗留任何杂物，请勿带走仪器室公用物品，未经允许请勿乱碰其他物品及仪器。
8. **机时登记**，请在仪器运行**记录本**与**电脑桌面电子表格**中严格登记实验开始结束时间，样品个数，仪器状况（注明样品槽个数）。实验管理员会定期查看系统运行日志，核对机时登记情况。
9. 请按照目录规则（导师文件夹/学生子文件夹/日期文件夹）存放数据，**违规将予以删除**。硬盘空间有限，实验数据将定期清理，请及时拷贝数据。
10. **违规用户将受到处罚，罚停规则**按本部规定执行，细则请在化院平台下载并认真阅读。